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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 4/FEnIKS/WEG/2026
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SPRZĘTU

Maszyna wielofunkcyjna (drukarka/skaner/kopiarka)
Producent: ………………..………………………………….……………….
Model/typ: ……………………………………………………………………..
	Lp.
	Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę parametry spełniają minimalne wymagania (parametry) techniczne
określone przez Zamawiającego

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE  KRZYŻYKIEM  X
	Oferowane przez Wykonawcę parametry RÓWNOWAŻNE

(proszę wypełnić tę kolumnę tylko w przypadku jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne)
	Źródło potwierdzenia
(dokument / strona)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Stan i pochodzenie
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, oficjalny kanał dystrybucji.
	· TAK    

· NIE
	
	

	2
	Technologia i przeznaczenie
	Kolorowe, tonerowe/elektrofotograficzne, praca biurowa i sieciowa.
	· TAK    

· NIE
	
	

	3
	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie i skanowanie w kolorze oraz mono.
	· TAK    

· NIE
	
	

	4
	Obsługiwane formaty
	Obsługa papieru i oryginałów co najmniej w zakresie od A5 do A3.
	· TAK    

· NIE
	
	

	5
	Praca w formacie A3
	Możliwość drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów w formacie co najmniej A3.
	· TAK    

· NIE
	
	

	6
	Kopiowanie A3
	Kopiowanie oryginałów A3 z szyby oraz z automatycznego podajnika (ADF).
	· TAK    

· NIE
	
	

	7
	Prędkość druku A4
	Minimum 25 stron/minutę w kolorze oraz w trybie monochromatycznym.
	· TAK    

· NIE
	
	

	8
	Prędkość druku A3
	Minimum 10 stron/minutę w kolorze oraz w trybie monochromatycznym.
	· TAK    

· NIE
	
	

	9
	Druk dwustronny
	Automatyczny druk dwustronny w standardzie.
	· TAK    

· NIE
	
	

	10
	Rozdzielczość druku
	Minimum 600 x 600 dpi.
	· TAK    

· NIE
	
	

	11
	Wolumen pracy
	Zalecany miesięczny wolumen pracy minimum 6 000 stron.
	· TAK    

· NIE
	
	

	12
	Podajnik dokumentów
	Automatyczny, pojemność min. 130 arkuszy 80 g/m2, skanowanie dwustronne.
	· TAK    

· NIE
	
	

	13
	Format w podajniku
	Obsługa oryginałów w podajniku automatycznym co najmniej do formatu A3.
	· TAK    

· NIE
	
	

	14
	Kasety papieru
	Minimum 4 kasety papieru, każda o pojemności minimum 500 arkuszy 80 g/m2.
	· TAK    

· NIE
	
	

	15
	Format w kasetach
	Min. 2 kasety z obsługą formatów do A3 włącznie; pozostałe min. A4.
	· TAK    

· NIE
	
	

	16
	Pojemność kaset
	Łączna pojemność kaset minimum 2 000 arkuszy papieru 80 g/m2.
	· TAK    

· NIE
	
	

	17
	Podajnik ręczny/boczny
	Pojemność minimum 100 arkuszy 80 g/m2, z obsługą papieru do formatu A3.
	· TAK    

· NIE
	
	

	18
	Pojemność wejściowa
	Minimum 2 100 arkuszy łącznie (kasety + podajnik boczny).
	· TAK    

· NIE
	
	

	19
	Podstawa jezdna
	Komplet z dedykowaną, systemową podstawą jezdną lub systemowym modułem kaset pełniącym tę funkcję.
	· TAK    

· NIE
	
	

	20
	Kółka i stabilność
	Min. 4 kółka (min. 2 z blokadą), możliwość przemieszczania kompletnego urządzenia.
	· TAK    

· NIE
	
	

	21
	Kompatybilność podstawy
	Podstawa i moduły fabrycznie przeznaczone przez producenta do oferowanego modelu.
	· TAK    

· NIE
	
	

	22
	Interfejsy
	Minimum: port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-T oraz port USB.
	· TAK    

· NIE
	
	

	23
	Wi-Fi
	Obsługa łączności Wi-Fi (wbudowane lub przez dedykowany, fabryczny moduł).
	· TAK    

· NIE
	
	

	24
	Moduł Wi-Fi
	W przypadku braku wbudowanego Wi-Fi - moduł z licencjami w zestawie.
	· TAK    

· NIE
	
	

	25
	Skanowanie do e-mail
	Funkcja Scan to E-mail uruchamiana z panelu, bez komputera pośredniczącego.
	· TAK    

· NIE
	
	

	26
	Obsługa usługi e-mail
	Ręczne wpisywanie adresu, książka adresowa, obsługa SMTP, uwierzytelniania i szyfrowania.
	· TAK    

· NIE
	
	

	27
	Kierunki skanowania
	Minimum: pamięć USB, folder sieciowy (SMB/FTP) oraz poczta elektroniczna.
	· TAK    

· NIE
	
	

	28
	Formaty plików skanowania
	Minimum: PDF, w tym przeszukiwalny PDF lub PDF/A, JPEG oraz TIFF.
	· TAK    

· NIE
	
	

	29
	Panel użytkownika
	Kolorowy panel dotykowy obsługujący główne funkcje urządzenia.
	· TAK    

· NIE
	
	

	30
	Kompletność konfiguracji
	Uwzględnienie w cenie wszystkich modułów, licencji i elementów do spełnienia OPZ.
	· TAK    

· NIE
	
	

	31
	Materiały na start
	Dostarczenie z oryginalnymi materiałami do pierwszego uruchomienia i testów.
	· TAK    

· NIE
	
	


Wymagane dokumenty wraz z ofertą
1. Karta katalogowa producenta oferowanego urządzenia oraz dokumentacja producenta potwierdzająca parametry dodatkowych modułów 
i wyposażenia.

2. Pełne wskazanie oferowanej konfiguracji, obejmujące co najmniej: model urządzenia, liczbę i pojemność kaset, rodzaj podstawy jezdnej, moduł Wi-Fi oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do spełnienia OPZ.

3. Dokument potwierdzający, że oferowana podstawa jezdna, moduły kaset oraz moduł Wi-Fi są kompatybilne z oferowanym urządzeniem 
i przewidziane przez jego producenta.

4. Warunki gwarancji oraz dane kontaktowe do przyjmowania zgłoszeń serwisowych.

..…………............................................................................                                     

 podpis osoby (osób) upoważnionej 
do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy
�  Dopuszcza się rozwiązania równoważne charakteryzujące się takimi samymi lub wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybszą  i dokładniejszą pracę, wyższą sprawność, wyższą wytrzymałość).
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